# Spezifikationen
- <https://www.pcengines.ch/apu4d4.htm>

# Montage des Kühlers
- <https://www.pcengines.ch/apucool.htm>


Die Montage des Kühlers, d.h. das Aufkleben der Aluplatte an die richtige Stelle im Gehäuse, geht auch gut damit, dass man 

- die Platine ohne Kühlung provisorisch in das Gehäuse einfügt, dann

- sich durch die beiden großen Löcher in der Platine mit einem Stift Markierungen auf der Innenseite des Gehäuses anbringt. Die beiden Löcher markieren gut die Diagonale der Postion des Alukühlers. 

Dann klebt man das Alublech auf und schiebt dann die Platine zuerst verkanntet ein und presst sie dann vorsichtig auf das Alublech. 

# BIOS Anmerkung
Änderungen im BIOS 4.12.0.1 (nach F10) werden erst beim nächsten Einschalten, also nach stromlos, wirksam.

Auch wenn die geänderte Einstellung schon vorher im Menü erscheint.  

Aufgefallen / getestet mit der m Option (clk für die WLAN Karte).

# Energieverbrauch 
Gemessen mit ELV Energy Master Basic 2 und Steckernetzteil Seanon KSA 24W 120/200VE Output 12V 2A

APU4D4 mit 256GB SSd und WLE600 Wlankarte

APU beim booten: max 9W

APU im Leerlauf: 5,4W  
APU im Leerlauf mit BIOS PCIe Powermanagement: 4,7W

APU ausgeschaltet: 1,5W

Nur Netzteil: 0,0W